|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Диаметр клещей | 38 мм |
| Переменный ток | 0,15 – 600А (900А пик) |
| Постоянный ток | 0,15 – 900А |
| Погрешность | 1% +/- 3 знака |
| Переменное напряжение | 0,15-1000В (1400В пик) |
| Постоянное напряжение | 0,15 – 1400В |
| Погрешность | 1% +/- 3 знака |
| Частота | Ток 5-3000Гц, Напряжение 5-20000Гц |
| Сопротивление | 0,1Ом-59,99кОм |
| Режим прозвонки | да |
| Температура | От -60 до 1000⁰С (только F203) |
| Подсветка дисплея | да |
| Размеры | 78х222х42мм |
| вес | 340гр. |